Газовые горелки Ecolfam (Италия)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | Выходная мощность, кВт | | Давление газовый рампы мбар | |
| Макс | Мин | Мин | Макс |
| Max Gas 350 PAB (300кВт) | 350 | 100 | 17 | 360 |
| 20 | 360 |
| 37 | 360 |
| 60 | 360 |
| Max Gas 500.1 PAB Low Nox (350, 400кВт) | 500 | 120 | 20 | 360 |
| 35 | 360 |
| 55 | 360 |
| 90 | 360 |
| BLU 700.1 Pab Low Nox (500кВт) | 700 | 270 | 15 | 500 |
| 30 | 500 |
| 175 | 500 |
| BLU 1000.1 Pab Low Nox (620, 750кВт) | 875 | 280 | 30 | 500 |
| 60 | 500 |
| 170 | 500 |
| BLU 1200.1 Pab Low Nox (850, 950кВт) | 1100 | 290 | 20 | 500 |
| 30 | 500 |
| 65 | 500 |
| BLU 1500.1 Pab Low Nox (1000, 1200, 1300кВт) | 1550 | 300 | 30 | 500 |
| 40 | 500 |
| 60 | 500 |
| 130 | 500 |
| BLU 1700.1 Pab  (1400кВт) | 1770 | 342 | 20 | 500 |
| 45 | 500 |
| 65 | 500 |
| 150 | 500 |
| BLU 2000.1 Pab  (1600кВт) | 2150 | 414 | 23 | 500 |
| 35 | 500 |
| 60 | 500 |
| 90 | 500 |
| 220 | 500 |
| BLU 3000.1 PR  (1800.2000.2400кВт) | 3000 | 630 | 22 | 500 |
| 35 | 500 |
| 55 | 500 |
| 100 | 500 |
|  | 500 |
| BLU 4000.1 PR  (3000кВт) | 3900 | 875 | 30 | 500 |
| 50 | 500 |
| 90 | 500 |
| 170 | 500 |
| BLU 5000.1 PR  (3500кВт) | 5000 | 1200 | 35 | 500 |
| 45 | 500 |
| 75 | 500 |
| 140 | 500 |
| 250 | 500 |
| BLU 6000.1 PR  (4000. 4500кВт) | 5800 | 1500 | 50 | 500 |
| 60 | 500 |
| 100 | 500 |
| 180 | 500 |
| 340 | 500 |

Цена: По запросу!!!

Жидкотопливные горелки Ecoflam (Италия)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | Выходная тепловая мощность | | | |
| Максимально | | Минимально | |
| кВт | Ккал/ч | кВт | Ккал/ч |
| Max P 35 AB HS (300кВт) | 427 | 367 154 | 166 | 142 734 |
| Max P 45 AB HS  (350, 400кВт) | 546 | 469 500 | 202 | 173 700 |
| Maior P 60 AB HS (500кВт) | 710 | 610 500 | 415 | 356 800 |
| Maior P 80 AB HS  (620, 750кВт) | 949 | 816 000 | 474 | 407 600 |
| Maior P 120 AB HS  (850, 950,1000кВт) | 1423 | 1 223 600 | 830 | 713 700 |
| Maior P 150.1 AB HS ТС  (1200, 1300,1400кВт) | 1780 | 1 530 000 | 592 | 510 000 |
| Maior P 150.1 AB HS ТL  (1200, 1300,1400кВт) | 1780 | 1 530 000 | 592 | 510 000 |
| Maior P 200.1 AB HS  (1600, 1800кВт) | 2372 | 2 040 000 | 710 | 610 000 |
| Maior P 300.1 AB HS  (2000, 2400кВт) | 3000 | 258 000 | 1000 | 860 000 |
| Maior P 400.1 AB HS  (3000кВт) | 3900 | 3 353 000 | 1300 | 1 117 800 |
| Maior P 500 PR  (3500кВт) | 5000 | 4 336 500 | 1578 | 1 357 000 |
| Maior P 600 PR  (4000. 4500кВт) | 5800 | 5 030 400 | 1795 | 1 543 400 |

Цена: по запросу!!!



Горелки бинарные (газ+жидкое топливо) Ecoflam (Италия)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | Выходная тепловая мощность, кВт | | Давление газовый рампы мбар | |
| Макс | Мин | Мин | Макс |
| Multicolor 45 PAB  (300, 350, 400кВт) | 500 | 190 | 17 | 500 |
| 95 | 500 |
| Multicolor 70 PAB  (500кВт) | 700 | 250 | 15 | 500 |
| 30 | 500 |
| 175 | 500 |
| Multicolor 100 PAB  (620, 750кВт) | 1000 | 300 | 25 | 500 |
| 55 | 500 |
| 165 | 500 |
| Multicolor 140 PAB  (850, 950, 1000кВт) | 1300 | 400 | 25 | 500 |
| 35 | 500 |
| 80 | 500 |
| Multicolor 170.1 PAB  (1200, 1300, 1400кВт) | 1770 | 342 | 20 | 500 |
| 45 | 500 |
| 65 | 500 |
| 150 | 500 |
| Multicolor 200.1 PAB  (1600кВт) | 2150 | 414 | 23 | 500 |
| 35 | 500 |
| 60 | 500 |
| 90 | 500 |
| 220 | 500 |
| Multicolor 300.1 PR  (1800, 2000, 2400кВт) | 3000 | 630 | 22 | 500 |
| 35 | 500 |
| 55 | 500 |
| 100 | 500 |
| Multicolor 400.1 PR  (3000кВт) | 3900 | 875 | 30 | 500 |
| 50 | 500 |
| 90 | 500 |
| 170 | 500 |
| Multicolor 500.1 PR  (3500кВт) | 5000 | 1200 | 35 | 500 |
| 45 | 500 |
| 75 | 500 |
| 140 | 500 |
| 250 | 500 |
| Multicolor 600.1 PR  (4000, 4500кВт) | 5800 | 1500 | 50 | 500 |
| 60 | 500 |
| 100 | 500 |
| 180 | 500 |
| 340 | 500 |

Цена: По запросу!!!